«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники  
Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия  
Дисциплина «Основы профессиональной деятельности»

Отчет

По лабораторной работе №2

Вариант 1701

Студент:

*Бондаренко А.А.*

*Р3110*

Преподаватель:

*Перцев Т. С.*

Санкт-Петербург, 2023 г.

**Оглавление**

[**Задание**: 3](#_Toc150813180)

[**Основные этапы выполнения** 4](#_Toc150813181)

[**Таблица команд:** 4](#_Toc150813182)


[**Описание программы:** 4](#_Toc150813183)

[**Область определения:** 4](#_Toc150813184)

[**Выводы**: 4](#_Toc150813185)

# **Задание**:

По выданному преподавателем варианту определить функцию, вычисляемую программой, область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы, предложить вариант с меньшим числом команд. При выполнении работы представлять результат и все операнды арифметических операций знаковыми числами, а логических операций набором из шестнадцати логических значений.



# **Основные этапы выполнения**

## **Таблица команд:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| 103 | 3104 | - | Переменная T (промежуточный результат) |
| 104 | 3105 | - | Переменная A |
| 105 | A10E | - | Переменная B |
| \*106 | 0200 | CLA | Очистка аккумулятора |
| 107 | 3104 | OR 104 | Проводим побитовую операцию «ИЛИ» между значением ячейки 104 и аккумулятором. |
| 108 | 3105 | OR 105 | Проводим побитовую операцию «ИЛИ» между значением ячейки 105 и аккумулятором. |
| 109 | E103 | ST 103 | Сохранить значение аккумулятора в ячейку 103 (T) |
| 10A | A10E | LD 10E | Добавляет значение ячейки 10Е(С) в аккумулятор |
| 10B | 6103 | SUB 103 | Вычитает из аккумулятора значение ячейки 103(T) |
| 10C | E10F | ST 10F | Сохранить значение аккумулятора в ячейку 10F (R) |
| 10D | 0100 | HLT | Останов. Останавливает выоплнение программы |
| 10E | 6103 | - | Переменная С |
| 10F | E10F | - | Переменная R |

## **Описание программы:**

Программа вычисляет значение по формуле:

R = (C – (A | B))

## **Область определения:**

A,B – набор из 16 логических однобитовых значений

A | B, R,C - знаковое, целое, 16-разрядное число [-32768; 32767]

**Для R:**

т.к R интерпретируется как знаковое, целое, 16-разрядное число

**Для A|B и C:**

Случай 1. A | B и C имеют различные знаки. Тогда, если ограничить разрядность операндов, переполнения не возникнет.

Однако в таком случае мы теряем половину возможных значений X и Y

Случай 2. A | B и C имеют одинаковые знаки. В таком случае переполнения не возникнет, ограничивать разрядность слагаемых не нужно.

# **Таблица трассировки:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Выполняемая команда** | | **Содержание регистров в процессоре после выполнения команды** | | | | | | | | **Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды** | |
| Адрес | Код | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVC | Адрес | Новый код |
| 103 | 3104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 3105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | A10E | 106 | A10E | 10E | 6103 | 000 | 0105 | 6105 | 0000 |  |  |
| 106 | 0200 | 107 | 0200 | 106 | 0200 | 000 | 0106 | 0000 | 0100 |  |  |
| 107 | 3104 | 108 | 3104 | 104 | 3105 | 000 | CEFA | 3105 | 0000 |  |  |
| 108 | 3105 | 109 | 3105 | 105 | A10E | 000 | 4EF0 | B10F | 1000 |  |  |
| 109 | E103 | 10A | E103 | 103 | B10F | 000 | 0109 | B10F | 1000 | 103 | B10F |
| 10A | A10E | 10B | A10E | 10E | 6103 | 000 | 010A | 6103 | 0000 |  |  |
| 10B | 6103 | 10C | 6103 | 103 | B10F | 000 | 010B | AFF4 | 1010 |  |  |
| 10C | E10F | 10D | E10F | 10F | AFF4 | 000 | 010C | AFF4 | 1010 | 10F | AFF4 |
| 10D | 0100 | 10E | 0100 | 10D | 0100 | 000 | 010D | AFF4 | 1010 |  |  |
| 10E | E107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10F | A113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# **Укороченная программа**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| 104 | 3105 | - | Переменная A |
| 105 | A10E | - | Переменная B |
| 106 | 4105 | ADD 105 | Добавляем в аккумулятор значение ячейки 105(B) |
| 107 | 3104 | OR 104 | Проводим побитовую операцию «ИЛИ» между значением ячейки 104(A) и аккумулятором |
| 108 | B10C | SWAM 10C | Сохранить значение аккумулятора в ячейку 10C, а содержимое ячейки 10C поместить в аккумулятор. |
| 109 | 610C | SUB 10C | Вычитает из аккумулятора значение ячейки 10C |
| 10A | E10D | ST 10D | Сохранить значение аккумулятора в ячейку 10D(R) |
| 10B | 0100 | HLT | Останов. Останавливает выоплнение программы |
| 10C | 6103 | - | Переменная С |
| 10D | E10F | - | Переменная R |

**Выводы**:

В ходе работы над лабораторной работой я познакомилась со структурой БЭВМ, узнала, как устроены и связаны его основные элементы, научилась определять ОДЗ, узнала структуру и виды команд, а также то, как представлены данные в памяти БЭВМ.